四、技术参数响应表	
	序号
	产品名称
	品牌（生产厂家）
	规格型号及技术参数
	单位
	数量
	技术参数响应情况
	偏离说明

	1
	高空作业车
	海伦哲牌
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
	高空作业车须录入工业信息化部发布的道路机动车辆生产企业及产品《公告》、国家环保目录《公告》、达到国五排放标准、列入国家税务总局《免税图册》、并取得“3c”认证证书、提供国家检验机构出具的试验报告。
	辆
	2
	空作业车须录入工业信息化部发布的道路机动车辆生产企业及产品《公告》、国家环保目录《公告》、达到国五排放标准、列入国家税务总局《免税图册》、并取得“3c”认证证书、提供国家检验机构出具的试验报告。
	无偏离

	2
	
	
	最大作业高度：18m（正负误差不超过200mm）
	
	
	最大作业高度：18m
	无偏离

	3
	
	
	整车外形尺寸：长8000mm，宽2000mm，高3100mm（正负误差不超过50mm）
	
	
	整车外形尺寸：长8050mm，宽2030mm，高3150mm
	无偏离

	4
	
	
	整车总质量不得小于6700kg
	
	
	整车总质量6755kg
	正偏离

	5
	
	
	整车整备质量不得小于6400kg
	
	
	整车整备质量6430kg
	正偏离

	6
	
	
	车辆调平机构必须为主流的安全性高、方便检修与养护以及能最大发挥平衡作用的外置调平机构，拒绝接受内置平衡机构。
	
	
	车辆调平机构为主流的安全性高、方便检修与养护以及能最大发挥平衡作用的外置调平机构
	无偏离

	7
	
	
	作业平台工作斗载荷不得小于200kg，作业平台必须有前后两个方向的防倾翻机构，投标人需做详细说明。
	
	
	作业平台工作斗载荷为200kg，作业平台有前后两个方向的防倾翻机构，本车采用正向拉索、反向拉索、正向调平轮组、反向调平轮组、过渡轮组、调节装置所组成的具有防平台倾翻功能的高空作业车工作平台调平装置，在使用过程中发生工作平台倾斜，既能调节工作平台处于水平状态以便于高空作业，又能防止运动冲击或作业平台受到外力作用等情况下导致的倾翻，结构简单，制造成本低，安装调节方便，调平连续平稳。

	无偏离

	8
	

	
	支腿为H型，前后水平支腿跨距相同。
	
	
	支腿为H型，前后水平支腿跨距相同
	无偏离

	9
	
	
	三节折叠臂，工作臂采用电液比例控制，各支腿应有防倾翻报警装置。起重系统必须有吊重高度限制装置、三圈保护器装置。起吊重量不得小于2000kg。
	
	
	三节折叠臂，工作臂采用电液比例控制，各支腿应有防倾翻报警装置。起重系统有吊重高度限制装置、三圈保护器装置。起吊重量为于2000kg。
	无偏离

	10
	
	
	车辆带助力转向，配置应急动力源，当电气、液压全都发生故障时，将工作人员送回到地面。
	
	
	车辆带助力转向，配置应急动力源，当电气、液压全都发生故障时，将工作人员送回到地面。
	无偏离

	11
	
	
	主要液压、电气元件配置要求为进口件(见进口件附表）
	
	
	主要液压、电气元件配置要求为进口件(见进口件附表）
	无偏离

	12
	
	
	采用庆铃QL1070A5KWY加固型底盘，4KH1CN5HS柴油发动机，功率96kW。
	
	
	采用庆铃QL1070A5KWY加固型底盘，4KH1CN5HS柴油发动机，功率96kW。
	无偏离

	13
	
	
	投标文件必须注明进口国、作用以满足招标文件进口件附表的要求。
	
	
	投标文件必须注明进口国、作用以满足招标文件进口件附表的要求。
	无偏离

	14
	
	
	操作培训：交付车辆时，中标方须派出生产厂家有资质的专业技术人员对买受人进行车辆操作培训。
	
	
	操作培训：交付车辆时，中标方派出生产厂家有资质的专业技术人员对买受人进行车辆操作培训。
	无偏离

	15
	
	
	参考交货期：合同签订后十日内供货，供应商也可根据自身情况报出合理的最短供货日期
	
	
	交货期：合同签订后十日内供货
	无偏离





投标人加盖公章：










三、投标报价表
	序号
	产品名称
	数量
	单价
	合计

	1
	高空作业车
	2
	443900.00
	887800.00

	2
	
	
	经谈判最终价格
	887000

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标总价
	人民币大写：捌拾捌万柒仟元整



投标人加盖公章：
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