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招标文件
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第一章  磋商邀请函
[bookmark: _Toc10208_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc19340][bookmark: _Toc7999]庙山向阳农民还建新村新建临时专用箱变供电工程 
竞争性磋商公告 
	项目概况： 
   (庙山向阳农民还建新村新建临时专用箱变供电工程) 采购项目的潜在投标人应在湖北峰锐溪工程项目管理有限公司（江夏区联投广场商业区一期23栋802室）获取采购文件，并于2020年07月21日17点 00分（北京时间）前提交报名响应文件。 



一、项目基本情况： 
项目编号：HBFRX-GC-[2020]00356
项目名称：庙山向阳农民还建新村新建临时专用箱变供电工程 
政府采购计划执行确认书编号：夏财采计[2020]00356号 
采购方式：竞争性磋商
预算金额：113.1510367万元
最高限价：113.1510367万元
采购需求：详见工程量清单  
工期：60日历天
本项目不接受联合体
二、申请人的资格要求： 
投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定要求，且满足以下条件： 
1、 投标人应是在中国工商管理机关注册登记取得营业执照，能独立承担民事责任的经济实体；
2、投标人须具有行政主管部门核发的电力工程施工总承包叁级；具有合格有效的安全生产许可证；具有承装（试、修）施工许可证四级及以上的资质；
3、投标人拟派项目经理须具备机电工程贰级及以上建造师资格，提供资格证书、注册证书、学历证、身份证、职称证、建造师安全生产考核证、劳动合同、近六个月社保证明（以社保局出具的为准，同时需提供社保账号、登陆密码）。
4、投标人拟派技术负责人及项目班子人员（五大员）须提供上岗证、职称证、学历证、身份证、劳动合同、近六个月社保证明（以社保局出具的为准，同时需提供社保账号、登陆密码）等原件备查，其中安全员另需提供安全生产考核C证；
5、投标人近三年应具有类似业绩并提供证明文件每年一个（从2017年1月起至今合同、中标通知书及竣工验收单）；
6、投标人财务状况报告良好，并提供近两年度（2018年、2019年）经会计事务所出具的财务审计报告，六个月缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料；
7、投标人承诺近三年企业、法定代表人、拟派项目负责人（项目经理）无违法、违规、违纪、违约行为的承诺书；
8、投标人被“信用中国网”（网址：www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（网址：www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等不良行为记录不得参与本项目政府采购活动；（公告发布起查询，网上自查加盖公章）；
9、提供“中国裁判文书网”近三年内，参与投标的投标人企业、法定代表人在经营活动中没有重大违法记录及行贿犯罪记录查询函；（公告发布起查询，网上自查加盖公章、如有重大违法记录及行贿犯罪记录将拒绝参与本项目报名）
10、投标人需提供保证本项目提供的报名资料均真实有效，若弄虚作假将自行承担一切法律责任的承诺函；
11、本项目不接受联合体投标，如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定。
以上资格要求为本次项目投标人应具备的基本条件，参加投标的投标人必须满足资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交申请文件。
三、获取采购文件 
时    间：2020年07月15日至2020年07月21日，每天上午：9:00至12:00，下午：14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外 ） 
地    点：湖北峰锐溪工程项目管理有限公司（江夏区联投广场商业区一期23栋802室） 
注：报名时须提交以下资料：法定代表人持法定代表人身份证明书、身份证或授权项目负责人持法定代表人授权委托书、身份证及本公告第二条投标人资格要求的证明材料（胶装成册并逐页加盖公章及骑缝章的复印件一套，复印件内容需清晰可辨，复印件留存，装订成册的报名资料只视为复印件），提供加盖公章的报名表（手持）（详见附件）。 
方    式：资格预审集中审查合格后方可购买招标文件
审查时间：2020年07月22日10:00-11:00时签到（逾期作弃权处理） 
注：集中审查时须由法定代表人持法定代表人身份证明书、身份证或授权项目负责人持法定代表人授权委托书、身份证和报名资料全部的原件进行审查，复印件必须与原件一致。不按要求提交申请文件及相应的原件审验或提交不齐全或原件与复印件不一致的单位，视为审查不合格，审查合格后方可领取招标文件 
售    价：磋商文件每套售价500元，售后不退 
四、响应文件提交 
截止时间：2020年07月29日14时30分 迟到的投标文件将不予受理。（北京时间） 
地    点：湖北峰锐溪工程项目管理有限公司（江夏区联投广场商业区一期23栋802室） 
五、开标地点及时间 
1、开标地点：湖北峰锐溪工程项目管理有限公司 
2、开标时间：2020年07月29日14时30分 
届时请投标人带授权委托书及被委托人身份证原件以备查验、逾期送达的或未送达指定地点的投标文件恕不接受。 
六、公告期限 
自本公告发布之日起5个工作日。 

七、其他补充事宜 
1.采购项目需要落实的政府采购政策: 政府采购促进中小企业发展政策；2、政府采购支持监狱企业发展政策；3、政府采购促进残疾人就业政策；4、具体约定详见本项目招标文件核减办法。
2.本次公告在《湖北政府采购网》上发布。 
(http：//www.ccgp-hubei.gov.cn) 
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。 
1、采购人信息 
名    称：武汉江夏经济开发区管理委员会 
地    址：武汉市江夏区腾讯大道阳光创谷 
联系方式：027-87992938	
2、采购代理机构信息 
名    称：湖北峰锐溪工程项目管理有限公司 
地　 址：江夏区联投广场商业区一期23栋802室 
项目联系人：熊工 
联系方式：15972168481
3、政府采购监督管理部门： 
名    称：武汉市江夏区政府采购办公室 
电    话：027-81363102   
湖北峰锐溪工程项目管理有限公司 
2020年07月15日



第二章、磋商须知

[bookmark: _Toc477965447][bookmark: _Toc385854838][bookmark: _Toc477965458]磋商投标人须知前附表
	项号
	内   容
	说明与要求

	1
	项目名称
	庙山向阳农民还建新村新建临时专用箱变供电工程

	2
	预算金额
	人民币113.1510367万元

	3
	资金来源
	财政资金

	4
	采购范围
	详见附件一：工程量清单

	5
	工期
	60日历天

	6
	磋商保证金
	/

	7
	资质要求
	详见第一章

	8
	磋商有效期
	60个日历天（从磋商截止之日算起）

	9
	磋商文件份数
	文本一式叁份，壹份正本，贰份副本，
电子版（U盘形式）壹份

	10
	磋商文件递交地点
	湖北峰锐溪工程项目管理有限公司开标室

	11
	磋商文件递交截止时间
	2020年07月29日14时30分（北京时间）

	12
	磋商时间
	2020年07月29日14时30分（北京时间）

	13
	磋商地点
	湖北峰锐溪工程项目管理有限公司开标室 

	14
	磋商方法及标准
	详见第二章

	15
	成交原则
	采购人按照磋商委员会推荐的成交候选人，依排名顺序，依法依序确定成交人。

	16
	成交办法
	见磋商文件第四章

	17
	代理费
	中标的投标人应按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文的规定，向采购代理机构支付中标服务费。


[bookmark: _Toc25340]一、总则
1．适用范围
1．1  本文件仅适用于文件中所叙述的工程、货物、服务类采购项目。
2．定义
2．1  “采购人”是指：武汉江夏经济开发区管理委员会 
2．2  “采购代理机构”是指：湖北峰锐溪工程项目管理有限公司
2. 3  “监管部门”是指：武汉市江夏区政府采购办公室
2．4  “投标人”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织。如果该投标人在本次磋商中成交，即成为“成交投标人”。
2．5  “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
2．6  “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2．7  “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。
2．8  “磋商响应文件”是指：投标人根据本文件要求，编制包含工程施工报价、技术和服务等所有内容的磋商响应文件。
3．投标人的基本条件
详见第一章磋商邀请函
4．磋商费用
4．1  投标人应自行承担所有与编写和提交磋商响应文件有关的费用及投标其他有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和湖北峰锐溪工程项目管理有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。
4．2中标的投标人应按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文的规定，向采购代理机构支付中标服务费。 
[bookmark: _Toc32149]二、磋商响应文件的编制
1．磋商响应文件编制基本要求
2．1  投标人对磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。
2．2  投标人提交的磋商响应文件以及投标人与湖北峰锐溪工程项目管理有限公司和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释磋商响应文件时以翻译文本为主。
2．3  投标人应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。
2．4  磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。
2．5  如因投标人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。
2．6  磋商响应文件的组成
磋商响应文件应分为价格文件和商务技术文件二个部分组成。
投标人编写的磋商响应文件应包括但不限于下列部分：
价格文件
1） 报价表；
2） 分项报价表；
商务技术文件（应该有的必须提供，如未提供，磋商小组有权拒绝其磋商响应文件）
1） 磋商书；
2） 法定代表人授权书原件；
3） 营业执照；
4） 其它文件；
5） 提供切实可行的服务方案和优惠承诺；
6） 技术书；
7） 相关承诺；
8） 技术响应、偏离情况说明表；
9） 投标人拟派项目人员配备情况；
10） 项目实施进度安排及保障措施；
11） 投标人认为需要提供的有关资料。
3．计量单位
3．1  除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。
4．没有实质性响应磋商文件要求的磋商将被磋商小组拒绝，磋商投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商成为实质性响应的磋商。如发现下列情形之一的，其投标将被拒绝：
1) 磋商投标人授权代表参与磋商时未能出示有效的身份证；
2) 磋商报价总金额超过本项目采购总预算，采购人不能支付的；
3) 磋商投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合竞争性磋商文件要求的；
4) 超出经营范围投标的；
5) 磋商响应文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；
6) 有不良经济纠纷记录和违法行为的；
7) 响应时间不能满足采购人要求的；
8) 磋商报价低于成本价的；（磋商小组经过评审，发现任何磋商投标人的报价明显低于其他投标人，并偏差很大，磋商小组认为必要时应对投标人进行质询，且投标人不能合理说明其报价没有低于成本，则磋商小组会有权判定其报价低于成本。）
9) 不符合磋商文件规定的其他实质性要求的。
[bookmark: _Toc5051]三、磋商报价要求
1．对于本文件中未列明，而磋商投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
[bookmark: _Toc17767]四、磋商响应文件的份数、封装和递交
1．磋商响应文件的份数和封装
1．1  磋商投标人递交的磋商响应文件中应包含“价格文件”和“商务技术文件”两个部分，磋商响应文件一式叁份，其中正本壹份，副本贰份。（本次磋商，磋商投标人须提供磋商响应文件的电子版本（U盘），磋商响应文件的电子版本须随磋商响应文件一起密封提交，磋商响应文件必须为胶装。为方便开标唱标，投标人应另准备投标函及开标一览表正本各一份单独密封提交）。
1．2  磋商响应文件的信封上应写明：
1）磋商项目编号；
2）磋商项目名称；
3）磋商投标人名称。
2．磋商响应文件的递交
2．1  所有磋商响应文件应于“第一章磋商邀请函”中规定的时间前密封递交到湖北峰锐溪工程项目管理有限公司开标室。参加磋商的代表需携带法人授权书及有效身份证原件证明出席磋商会议，报价表与授权书密封与磋商响应文件同时提交。
3．迟交的磋商响应文件
按《政府采购法》的规定，湖北峰锐溪工程项目管理有限公司将拒绝或原封退回在其规定的递交磋商响应文件截止时间之后收到的任何磋商响应文件。
[bookmark: _Toc8762]五、磋商程序
1. [bookmark: _Toc416957211]磋商小组
1.1 磋商小组由采购代理机构组建，磋商小组由 5 人组成，从专家库中随机抽取经济、技术专家。
2. [bookmark: _Toc335203239][bookmark: _Toc385324739][bookmark: _Toc416957212][bookmark: _Toc385944782]磋商程序和方法
2.1 本次采购为竞争性磋商采购。磋商投标人应派其授权代表持有效身份证件按采购书规定的时间递交磋商响应文件，并准备参加磋商。
2.2 投标人应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
2.3 投标人在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
2.4 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2.5 磋商小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。
2.6 磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上投标人的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
3. [bookmark: _Toc385944783][bookmark: _Toc416957213]磋商响应文件评审
3.1 磋商小组将依据磋商文件要求，对所有磋商响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的磋商响应文件按无效处理，磋商小组将告知磋商投标人。
4. [bookmark: _Toc385944784][bookmark: _Toc416957214]抽签及参与磋商
4.1 实质性响应磋商文件的投标人按所抽取的磋商顺序依次与磋商小组分别进行磋商。
4.2 磋商小组将就磋商文件中的技术、服务要求等与投标人一一洽谈。
4.3 磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求，但不应改变磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，必须经采购人代表确认。
4.4 对磋商文件作出实质性变动是磋商文件的有效组成部分，应当以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。
4.5 磋商结束后，磋商小组将要求不少于3家（如有国家相关法律法规除外）参加磋商的投标人在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的投标人不少于3家（如有国家相关法律法规除外）。最后报价是投标人磋商响应文件的有效组成部分。
4.6 已提交响应文件的投标人，在提交最后报价之前，可以根据情况退出磋商。磋商保证金将不会被没收。
4.7 响应投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止。
5. [bookmark: _Toc416957215][bookmark: _Toc385944785][bookmark: _Toc385324740][bookmark: _Toc335203240]确定成交候选人
5.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。
5.2 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上（如有国家相关法律法规除外）成交候选投标人，并编写评审报告。
[bookmark: _Toc416957217][bookmark: _Toc477965459]6.    确定成交的标准
5.3 磋商投标人报出最后报价后，磋商小组根据报价、商务、技术三部分进行评分。根据最终得分排序，推荐成交投标人排序。
5.4 采购人依据被推荐的成交候选人，审查成交候选人是否有能力履行合同，在成交候选人中按排序先后依次确定成交投标人。
7．    磋商内容及要点
7.1    对投标人的资格、业绩、方案是否符合相关业务要求等进行核实。
要点：
1）要求投标人对经核实确定后的内容进行确认。
7.2    对磋商响应文件中的投标人方案、人员配置进行核实。
7.3    对整个项目的成果交付期进行核实。
要点：
1）要求投标人对完成整个项目的成果交付期进行确认。
7.4    对磋商响应文件所报价格的单价和总价进行核实。
要点：
1） 要求投标人对核实后的投标报价进行初步确认；
2） 在投标报价的基础上，要求投标人在规定的时间内，报出优惠的最后报价及有关承诺。
[bookmark: _Toc2989]六、签订合同
1．成交投标人在收到成交通知书后，按规定与采购人签订合同。
[bookmark: _Toc3902][bookmark: _Toc17850]七、磋商保证金
1.本项目不收取磋商保证金。
八、适用法律
1．采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关规定。

[bookmark: _Toc32601_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13518][bookmark: _Toc2300]第三章、合同书（仅供参考）
[bookmark: _Hlt9432894]合同编号：           
本合同依据《中华人民共和国合同法》，由             （以下简称“甲方”）为一方和   (投标人名称)  （以下简称“乙方”）为另一方商定并按下述条款和条件签署。
甲方为获得以下服务，即                 而进行竞争性磋商，并接受了乙方以总金额人民币（用文字和数字表示的合同价格）（以下简称“合同价格”）提供           的投标。
本合同在此声明如下：
1. 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中的定义相同。
1. 本合同由下述文件构成：
合同文件1    合同书
合同文件2    合同条款
合同文件3    招标文件
合同文件4    投标文件
合同文件5    中标通知书
合同文件6    相关资料
1. 考虑到甲方将按照本合同向方乙支付，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供货物和服务，并承担缺陷修补责任。
1. 考虑到投标人提供的货物和服务并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的价格向投标人支付。
1. 本合同正本一式叁份，合同双方各持壹份，武汉市政府采购办公室备案壹份；副本一式肆份，合同双方各持贰份。

甲方：                                      乙方：                       
名称：                                      名称：                         
地址：                                      地址：                         
邮编：                                      邮编：                         
传真：（027）			              传真：                         
电话：（027）			              电话：                         
法定代表人（或受权代表）：                  法定代表人（或受权代表）：
签字：                                      签字：                        
日期：         年    月    日               日期：         年     月    日

签约地点：中国武汉


[bookmark: _Toc16453_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc15044][bookmark: _Toc15981][bookmark: _Toc226188673]第四章、竞争性磋商响应文件格式
    
一、法定代表人身份证明书（详见格式）
二、法定代表人授权书（详见格式）
三、磋商书（详见格式）
四、开标一览表（详见格式）
五、投标人资格证明文件
六、技术文件

   







竞争性磋商响应文件
















项目编号：                                  
项目名称：                                  
磋商单位：                                  
时    间：                                  










[bookmark: _Toc477965448][bookmark: _Toc477965460]










竞争磋商文件格式

[bookmark: _Toc535815712]填写须知
1、本章为部分格式，未规定格式的投标人自拟。
2、参与磋商投标人应保证资料和填写的内容是真实和正确的。
3、参与磋商投标人提交的资料将被保密，但不退还。















[bookmark: _Toc473047342][bookmark: _Toc8318]







一、法定代表人身份证明书

单位名称：                                              
单位性质：                                              
地    址：                                              
成立时间：               年            月            日
经营期限：                                              
姓    名：        性别：        年龄：       职务：     
系          （参与磋商投标人单位名称）            的法定代表人。

特此证明。







参与磋商投标人：                     （盖章）
日        期：        年       月       日






[bookmark: _Toc14404][bookmark: _Toc473047343]



二、法定代表人授权委托书


本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   ，系     （参与磋商投标人名称）     的法定代表人，现授权委托  （授权代理人姓名）  为我公司委托代理人，以本公司的名义参加  （项目名称）  的磋商活动，委托代理人在磋商、评审、合同谈判、签约及办理相关公证等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。
该授权代理人无转委托权。

特此授权。
（附授权代理人有效身份证件复印件）













参与磋商投标人（公章）：                                
法定代表人（签字或印章）：                              
                          代理人姓名：             性别：        年龄：         
职务：                                                  
                          授权委托日期：             年          月          日


[bookmark: _Toc473047344][bookmark: _Toc6337][bookmark: _Toc120411848]三、磋商书
[bookmark: _Toc120411853]致：（政府采购代理机构和招标人）
根据贵方为  (项目名称)  项目招标的磋商邀请(招标编号)，签字代表(全名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址) 提交下述文件正本  份及副本  份，内容包括：
1.磋商书
2.开标一览表
3.报价表
4.资格证明文件
5.按招标文件投标人须知和要求提供的有关文件
同时提交投标保证金：      元人民币。
    据此函，签字代表宣布同意如下：
1. 投标人将按招标文件的规定提供货物及服务。
2. 投标人将按招标文件的规定履行协议责任和义务。
3. 投标人已详细阅读全部招标文件，包括附件、修改文件（如需要修改）、变更通知以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 其投标有效期为投标截止日后     个日历日。
5. 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。
6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。我方承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人与贵方对上述费用不承担任何责任。
7. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                                邮编：             
电话：                                传真：             


        投标人代表姓名、职务[印刷体]：                               
    投标人名称[公章]：                               
     投标人代表签字：                                
               日期：           年       月       日

[bookmark: _Toc11016][bookmark: _Toc473047346]

四、开标一览表
项目编号：  
项目名称：                                                  货币单位：人民币                                               
	序号
	项目内容
	响应内容

	1
	投标总报价
	万元

	3
	投标工期
	日历天

	4
	项目经理
	姓名、级别
	

	
	
	承诺
	

	5
	误期违约赔偿金额
	

	6
	误期违约金赔偿限额
	

	7
	工程质量等级目标
	

	8
	对质量目标的承诺
	

	9
	文明施工管理目标
	

	10
	对文明施工目标的承诺
	

	11
	安全生产管理目标
	

	12
	对安全生产目标的承诺
	



投标人(盖章):
法定代表人或其委托代理人(签字)：                     
日期：
注：
本表用于唱标。所有填写内容必须与其他文件相一致，如有出入，将直接影响评标委员会对投标人的评议，所有后果由投标人自负。
本表除保留在投标文件中外，另附一份按“投标人须知”的规定单独密封提交，作为开标用。

五、资格证明文件

1、 投标人资格要求需要投标人提供的资料。
2、 投标人自己认为需要提供的资料。














六、技术文件






























第二次报价表

项目编号：  
项目名称：                                                 货币单位：人民币                                               
	序号
	项目内容
	响应内容

	1
	投标总报价
	万元

	3
	投标工期
	日历天

	4
	项目经理
	姓名、级别
	

	
	
	承诺
	

	5
	误期违约赔偿金额
	

	6
	误期违约金赔偿限额
	

	7
	工程质量等级目标
	

	8
	对质量目标的承诺
	

	9
	文明施工管理目标
	

	10
	对文明施工目标的承诺
	

	11
	安全生产管理目标
	

	12
	对安全生产目标的承诺
	




投标人(盖章):
法定代表人或其委托代理人(签字)：                     
日期：
注：此“第二次报价表”不装订在投标文件中，打印一份，仅供开标时第二次报价用。

[bookmark: _Toc5070][bookmark: _Toc16619_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc9469]第五章  评分标准
[bookmark: _Toc429664592][bookmark: _Toc437325890][bookmark: _Toc429723607][bookmark: _Toc367433803][bookmark: _Toc3601][bookmark: _Toc434311844][bookmark: _Toc329732024][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: _Toc167496943]一、评标原则
1.1 评标活动遵循公开、公平、公正、择优的原则进行。
[bookmark: _Toc434311845][bookmark: _Toc429664593][bookmark: _Toc25849][bookmark: _Toc437325891][bookmark: _Toc367433804][bookmark: _Toc429723608]1.2 评委会将综合分析供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出预中标人。
二、评标办法
	[bookmark: _Toc162350060][bookmark: _Toc479261005]评标项目
	评标分项
	评分细则
	分值

	商务部分（25分）
	投标文件的制作
	全面响应招标文件的规定，投标文件编制完整，有详细目录、目录与有关材料装订顺序对应清晰、查阅方便，酌情给0-5分。
	5

	
	企业实力
	近两年财务状况相对优劣，酌情给0～4分。
	4

	
	
	投标人须在本地设有完善的售后服务体系，能提供本次投标项目应急服务和本地化技术服务，提供得5分，未提供不得分
	5

	
	类似业绩
	近三年内（2017年01月至今）承担过类似业绩。提供一个得2分，最高的6分。
	6

	
	质保期
	有明确的质保服务措施（包括质保期和故障响应时间），且承诺具体可行，具有一定优势（酌情给分0-5）
	5

	技术部分（45）分）
	施工方案
	施工组织设计的针对性与完整性（酌情给分0-10）
	10

	
	投入本工程主要机械设备
	投入主要施工机械计划，较好满足施工需要，酌情给分0-5分
	5

	
	劳动力供应计划及保障措施
	投入计划与进度计划呼应，拟投入的主要物资计划，较好满足施工需要，调配投入计划合理；酌情给分0-5分
	5

	
	工期及措施保障
	满足招标文件的总体工期要求，关键线路清晰，准确，完整，提出的进度计划合理、可行，关键节点的控制措施有力合理可行，工期保障措施完整得当，进度违约责任承诺具体，经济赔偿合理（酌情给分0-5）
	5

	
	文明、安全施工措施
	确保文明施工、安全生产的技术组织措施（酌情给分0-5）
	5

	
	工程质量保证措施
	确保工程质量的技术组织措施，材料、设备质量保证措施（酌情给分0-5）
	5

	
	应急措施
	紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施（酌情给分0-10）
	10

	价格部分（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分值按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100
	30

	总   分
	100


三、计分办法
[bookmark: _Toc162350061]1、磋商小组成员按照本办法上述有关规定,给各磋商响应文件评分, 价格、商务、技术三部分的总分为参与磋商投标人的评定分数，如提供虚假证明材料，大项计零分处理。
2、各参与磋商投标人磋商的最终得分为各磋商小组成员所评定分数的算术平均值。
3、各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。
4、磋商小组根据各参与磋商投标人磋商的最终评分,按高低次序确定参与磋商投标人最终的排列名次。如果参与磋商投标人的最终评分相同，则磋商报价低的参与磋商投标人排名优先。
[bookmark: _Toc479261006]四、定标办法
招标人将按照评标委员会推荐的中标候选人，依排名顺序依次确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。













[bookmark: _Toc26732_WPSOffice_Level1]附件一：
工程量清单
	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：10kV线路及低压线路
	标段：庙山向阳农民还建新村新建临时专用箱变供电工程
	第 1 页  共 5 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	10kV线路
	
	
	
	
	
	

	1
	030402018003
	组合型成套箱式变电站
	1.名称:新建1#临时专用箱变
2.型号:SCB10-10 500kVA 
3.容量（kV·A):500kVA
4.电压（kV):10/0.22kV Uk=4%
5.组合形式:带计量,1进3出型
6.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	座
	1
	
	
	

	2
	030402018002
	组合型成套箱式变电站
	1.名称:已建2#临时专用箱变（拆除及安装）
2.型号:SCB10-10 630kVA
3.容量（kV·A):630kVA
4.工作内容:位置迁移、吊装、运输等，设备利旧（基础新建）
5.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	座
	1
	
	
	

	3
	030414001001
	电力变压器系统
	1.名称:组合型成套箱式变电站系统调试
2.型号:SCB10-10
3.容量(kV．A):变压器容量(kV·A)≤1000
4.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	系统
	3
	
	
	

	4
	030410003001
	导线架设
	1.名称:架空线
2.型号、规格:JKLYJ-10KV-1*120
3.工作内容:含所有辅材等安装
4.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m
	116.37
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：10kV线路及低压线路
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	5
	030408001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆（含挂标志牌）
2.型号、规格:ZR-YJV22-8.7/15-3*95
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室外排管
5.电压等级(kV):10kV
6.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m
	27.74
	
	
	

	6
	030408001002
	电力电缆
	1.名称:电力电缆（含挂标志牌）
2.型号、规格:ZR-YJV22-8.7/15-3*50
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室外排管
5.电压等级(kV):10kV
6.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m
	73.02
	
	
	

	7
	030408006001
	电力电缆头
	1.名称:户外冷缩式电缆头
2.型号、规格:3*95
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:室外
5.电压等级（kV):10kV
6.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	个
	2
	
	
	

	8
	030408006002
	电力电缆头
	1.名称:户内冷缩式电缆头
2.型号、规格:3*50
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:室外
5.电压等级（kV):10kV
6.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	个
	4
	
	
	

	9
	030408010001
	防火涂料
	1.名称:防火堵料
2.部位:电缆在管群和工作井结合部的孔洞
3.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	kg
	50
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	10
	030410004001
	杆上设备
	1.名称:高压电缆故障寻址仪（含电缆防火封堵器）
2.电压等级（kV):10kv
3.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	台
	6
	
	
	

	11
	030414015001
	电缆试验
	1.名称:电缆故障点测试
2.电压等级(kV):10KV
3.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	点
	3
	
	
	

	12
	030414002002
	送配电装置系统
	1.名称:送配电装置系统调试
2.电压等级(kV):10kv
3.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	系统
	3
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	低压线路
	
	
	
	
	
	

	13
	030408001003
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号、规格:ZR-YJV22-0.6/1.0-4*185+1*95
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室外排管
5.电压等级(kV):1kV
6.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m
	325.03
	
	
	

	14
	030408001004
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号、规格:ZR-YJV22-0.6/1.0-4*95+1*50
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室外排管
5.电压等级(kV):1kV
6.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m
	108.34
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	15
	030408001005
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号、规格:ZR-YJV22-0.6/1.0-4*35+1*16
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室外排管
5.电压等级(kV):1kV
6.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m
	108.34
	
	
	

	16
	030408006003
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆终端头
2.型号、规格:4*185+1*95
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:室外
5.电压等级（kV):1kV
6.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	个
	6
	
	
	

	17
	030408006004
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆终端头
2.型号、规格:4*95+1*50
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:室外
5.电压等级（kV):1kV
6.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	个
	2
	
	
	

	18
	030408006005
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆终端头
2.型号、规格:4*35+1*16
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:室外
5.电压等级（kV):1kV
6.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	个
	2
	
	
	

	19
	030414002001
	送配电装置系统
	1.名称:送配电装置系统调试
2.电压等级(kV):1kv
3.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	系统
	5
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	本页小计
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	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	箱变基础（2座）
	
	
	
	
	
	

	1
	010101004001
	挖基坑土方
	1.土壤类别:投标单位自行考虑
2.挖土深度:2M以内
3.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m3
	88.13
	
	
	

	2
	010103001001
	回填方
	1.名称：原土回填
2.密实度要求:夯实
3.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m3
	44.67
	
	
	

	3
	010103002001
	余方弃置
	1.废弃料品种:余土弃置
2.运距:暂按10km考虑
3.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m3
	43.46
	
	
	

	4
	010401001001
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:MU10蒸压灰砂砖
2.基础类型:砖基础
3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆
	m3
	10.02
	
	
	

	5
	010501002001
	带形基础
	1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	5.47
	
	
	

	6
	010503004001
	圈梁
	1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
3.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m3
	3.65
	
	
	

	7
	010505002003
	砼底板
	1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C15
3.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m3
	2.02
	
	
	

	8
	010515002001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB40012mm
2.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	t
	0.162
	
	
	

	9
	010515001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300 8mm
2.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	t
	0.088
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	10
	011101001001
	水泥砂浆楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆抹面
2.100厚C15素混凝土
3.素土夯实
	m2
	20.23
	
	
	

	11
	011201001001
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:砖墙
2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆
	m2
	44.58
	
	
	

	12
	010606009001
	钢护栏
	1.钢材品种、规格:铝合金和钢丝网
2.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m
	4
	
	
	

	13
	010606013001
	10槽钢
	1.钢材品种、规格:10#槽钢
2.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m
	31.52
	
	
	

	14
	011702027001
	台阶
	1.台阶踏步宽:300mm
2.具体做法：台阶做法参考图集15ZJ001（建筑构造用料做法）第141页
3.满足图纸设计及施工规范要求
	m2
	2.6
	
	
	

	15
	030409002001
	接地母线
	1.名称:基础接地
2.材质:扁钢
3.规格:-50*5
4.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m
	66.36
	
	
	

	16
	030409001001
	接地极
	1.名称:接地棒 
2.材质:镀铜钢
3.规格:长度2.44m,直径1.42cm,预制式
4.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	根
	8
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.0*1.5电缆井（7座）
	
	
	
	
	
	

	17
	010101004004
	挖基坑土方
	1.土壤类别:投标单位自行考虑
2.挖土深度:2M以内
3.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m3
	106.71
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	18
	010103001002
	回填方
	1.名称：原土回填
2.密实度要求:夯实
3.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m3
	58.59
	
	
	

	19
	010103002004
	余方弃置
	1.废弃料品种:余土弃置
2.运距:暂按10km考虑
3.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m3
	48.12
	
	
	

	20
	010401001002
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:MU15灰砂砖
2.基础类型:砖基础
3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆
	m3
	12.3
	
	
	

	21
	010501001002
	垫层
	1.名称:碎石垫层
2.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m3
	3.27
	
	
	

	22
	010505002001
	砼底板
	1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C15
3.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m3
	6.13
	
	
	

	23
	080401004001
	压顶
	1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m3
	26.88
	
	
	

	24
	010512008001
	盖板
	1.单件体积:1730*555*200
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m3
	26.88
	
	
	

	25
	030413001001
	铁构件
	1.名称:电缆支架
2.材质:角钢
3.规格:L50*5
4.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	kg
	43.54
	
	
	

	26
	010515001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300 8mm
2.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	t
	0.175
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	27
	010515001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB40012mm
2.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	t
	0.385
	
	
	

	28
	011101001002
	水泥砂浆楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆抹面
	m2
	21
	
	
	

	29
	011201001002
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:砖墙
2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆
	m2
	60.76
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.0*1.5电缆井（3座）
	
	
	
	
	
	

	30
	010101004005
	挖基坑土方
	1.土壤类别:投标单位自行考虑
2.挖土深度:2M以内
3.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m3
	69.29
	
	
	

	31
	010103001003
	回填方
	1.名称：原土回填
2.密实度要求:夯实
3.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m3
	42.79
	
	
	

	32
	010103002005
	余方弃置
	1.废弃料品种:余土弃置
2.运距:暂按10km考虑
3.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m3
	26.5
	
	
	

	33
	010401001003
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:MU15灰砂砖
2.基础类型:砖基础
3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆
	m3
	9.18
	
	
	

	34
	010501001003
	垫层
	1.名称:碎石垫层
2.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m3
	1.93
	
	
	

	35
	010505002002
	砼底板
	1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C15
3.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m3
	3.61
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	36
	080401004002
	压顶
	1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m3
	18.75
	
	
	

	37
	010512008002
	盖板
	1.单件体积:1730*555*200
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m3
	17.28
	
	
	

	38
	030413001002
	铁构件
	1.名称:电缆支架
2.材质:角钢
3.规格:L50*5
4.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	kg
	18.66
	
	
	

	39
	010515001004
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300 8mm
2.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	t
	0.093
	
	
	

	40
	010515001005
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB40012mm
2.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	t
	0.201
	
	
	

	41
	011101001003
	水泥砂浆楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆抹面
	m2
	13.5
	
	
	

	42
	011201001003
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:砖墙
2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆
	m2
	33.48
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	43
	011702001001
	基础(箱变基础)
	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输
2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等
3.模板及支撑材质、堵眼增加费等由投标人综合考虑
	m2
	18.24
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：电缆井及箱变基础
	标段：庙山向阳农民还建新村新建临时专用箱变供电工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	44
	011702008001
	圈梁(箱变基础)
	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输
2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等
3.模板及支撑材质、堵眼增加费等由投标人综合考虑
	m2
	30.4
	
	
	

	45
	011702001002
	基础(2.0*1.5电缆井)
	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输
2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等
3.模板及支撑材质、堵眼增加费等由投标人综合考虑
	m2
	9.31
	
	
	

	46
	011702025002
	其他现浇构件...压顶(2.0*1.5电缆井)
	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输
2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等
3.模板及支撑材质、堵眼增加费等由投标人综合考虑
	m2
	47.46
	
	
	

	47
	011702001003
	基础(3.0*1.5电缆井)
	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输
2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等
3.模板及支撑材质、堵眼增加费等由投标人综合考虑
	m2
	4.98
	
	
	

	48
	011702025001
	其他现浇构件...压顶(3.0*1.5电缆井)
	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输
2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等
3.模板及支撑材质、堵眼增加费等由投标人综合考虑
	m2
	23.79
	
	
	

	49
	011701001001
	综合脚手架(箱变基础)
	综合脚手架(箱变基础)
	m2
	51.68
	
	
	

	50
	011701001002
	综合脚手架(2.0*1.5电缆井)
	综合脚手架(2.0*1.5电缆井)
	m2
	60.76
	
	
	

	51
	011701001003
	综合脚手架(3.0*1.5电缆井)
	综合脚手架(3.0*1.5电缆井)
	m2
	40.5
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：电缆井及箱变基础
	标段：庙山向阳农民还建新村新建临时专用箱变供电工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	52
	011705001001
	大型机械设备进出场及安拆
	大型机械设备进出场及安拆
	台·次
	2
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：计量装置及专用间隔费等专业工程暂估价及项目暂列金
	标段：庙山向阳农民还建新村新建临时专用箱变供电工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：土建通道
	标段：庙山向阳农民还建新村新建临时专用箱变供电工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	030408003001
	电缆保护管
	1.名称:8孔中压排管
2.材质、规格:Φ100, PE管
3.连接方式:配套密闭橡胶圈连接
4.工作内容：含管内穿铁丝、管枕等所有配套辅材安装
5.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m
	84.43
	
	
	

	2
	030408003002
	电缆保护管
	1.名称:2孔低压排管
2.材质、规格:Φ150, PE管
3.连接方式:配套密闭橡胶圈连接
4.工作内容：含管内穿铁丝、管枕等所有配套辅材安装
5.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m
	26.52
	
	
	

	3
	041001001001
	拆除路面
	1.名称:路面破除
2.材质:混泥土路面
3.厚度:200mm
4.工作内容：路面破除及垃圾清运等所有配套工作
5.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m2
	26.63
	
	
	

	4
	040203007001
	水泥混凝土
	1.名称:路面恢复
2.材质:混泥土路面
3.厚度:200mm
4.工作内容：含混泥土路面伸缩缝等所有配套工作
5.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m2
	26.63
	
	
	

	5
	040101001001
	挖一般土方
	1.土壤类别: 一、二类土
2.挖土深度:2米以内
3.工作内容：人机配合
4.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m3
	106.62
	
	
	

	6
	040103001001
	回填方
	1.名称：回填方
2.填方来源：原土回填
3.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m3
	55
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：土建通道
	标段：庙山向阳农民还建新村新建临时专用箱变供电工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	7
	010404001001
	垫层
	1.垫层材料种类、配合比、厚度:C20砼包封
2.厚度：0.38米
3.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m3
	5.21
	
	
	

	8
	010404001002
	垫层
	1.垫层材料种类、配合比:碎石垫层
2.厚度：0.1米
3.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m3
	2.15
	
	
	

	9
	010404001003
	垫层
	1.垫层材料种类、配合比:细砂垫层
2.厚度：0.54米
3.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m3
	38.01
	
	
	

	10
	040103002001
	余方弃置
	1.废弃料品种:余土弃置
2.运距:暂按10km考虑
3.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m3
	6.25
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：新立P1#杆350X15m(含改造杆型材料)
	标段：庙山向阳农民还建新村新建临时专用箱变供电工程
	第 1 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	030410001001
	电杆组立
	1.名称:环状钢筋砼电杆 
2.规格：Φ350*15m
3.底盘、拉盘、卡盘规格：含有卡盘和底盘
4.工作内容：含电杆运输及混泥土基础
5.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	基
	1
	
	
	

	2
	030410004001
	杆上设备
	1.名称、型号、规格:驱鸟器
2.电压等级(kV):10KV
3.工作内容：包含所有辅材等安装
4.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	台
	1
	
	
	

	3
	030410002001
	横担组装
	1.名称:角铁横担
2.材质:L63*6*2200（含固定抱箍和直通螺栓）
3.电压等级(kV):10KV
4.工作内容：包含所有辅材等安装
5.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	组
	6
	
	
	

	4
	030410002002
	横担组装
	1.名称:避雷器横担
2.材质:L63*6*1500（含固定抱箍）
3.电压等级(kV):10KV
4.工作内容：包含所有辅材等安装
5.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	组
	1
	
	
	

	5
	030410002003
	横担组装
	1.名称:扁铁拉铁
2.材质:-6*50*500
3.电压等级(kV):10KV
4.工作内容：包含所有辅材等安装
5.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	组
	6
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：新立P1#杆350X15m(含改造杆型材料)
	标段：庙山向阳农民还建新村新建临时专用箱变供电工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	6
	030410002004
	横担组装
	1.名称:扁铁撑铁
2.材质:-6*50*870
3.电压等级(kV):10KV
4.工作内容：包含所有辅材等安装
5.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	组
	12
	
	
	

	7
	030408001001
	电力电缆
	1.名称:电缆头引线（含电缆头支架）
2.型号、规格:JKV-120
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:街码金具上
5.电压等级(kV):10kV
6.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m
	6
	
	
	

	8
	030408001002
	电力电缆
	1.名称:避雷器引线
2.型号、规格:JKV-25
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:街码金具上
5.电压等级(kV):10kV
6.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m
	3
	
	
	

	9
	030411004001
	配线
	1.名称:铜芯皮线
2.型号、规格:BX-120
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:街码金具上
5.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m
	12
	
	
	

	10
	030410002005
	横担组装
	1.名称:楔形耐张线夹
2.材质:NXJ -120
3.电压等级(kV):10KV
4.工作内容：包含所有辅材等安装
5.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	组
	6
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：新立P1#杆350X15m(含改造杆型材料)
	标段：庙山向阳农民还建新村新建临时专用箱变供电工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	11
	030408003001
	电缆保护管
	1.名称:涂塑钢管弯管及电缆引上管
2.材质:Φ150*3000
3.电压等级(kV):10KV
4.工作内容：包含固定抱箍等所有辅材等安装
5.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	根
	1
	
	
	

	12
	030410004002
	杆上设备
	1.名称:柱上永磁真空断路器
2.材质:-12/630-20kA 1(s) 具有速断保护功能
3.电压等级(kV):10KV
4.工作内容：配手动和电动机构含绝缘罩、支架等所有辅材等安装
5.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	台
	1
	
	
	

	13
	030409001001
	接地极
	1.名称:接地装置 双极
2.材质:镀锌角钢
3.电压等级(kV):10KV
4.工作内容：包含所有辅材等安装
5.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	根
	1
	
	
	

	14
	030410002006
	横担组装
	1.名称:棒式绝缘子
2.材质:PS-15
3.电压等级(kV):10KV
4.工作内容：包含所有辅材等安装
5.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	组
	6
	
	
	

	15
	030410004003
	杆上设备
	1.名称:户外隔离刀闸
2.材质:WG-10
3.电压等级(kV):10KV
4.工作内容：包含所有辅材等安装
5.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	台
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：新立P1#杆350X15m(含改造杆型材料)
	标段：庙山向阳农民还建新村新建临时专用箱变供电工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	16
	030409010001
	浪涌保护器
	1.名称:氧化锌避雷器（1组3只）
2.材质:YH5WS-17/50
3.电压等级(kV):10KV
4.工作内容：包含所有辅材等安装
5.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	组
	1
	
	
	

	17
	030410004004
	杆上设备
	1.名称:铜接线端子
2.材质:-120
3.电压等级(kV):10KV
4.工作内容：包含所有辅材等安装
5.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	台
	9
	
	
	

	18
	030410004005
	杆上设备
	1.名称:铜铝接线端子
2.材质:-120
3.电压等级(kV):10KV
4.工作内容：包含所有辅材等安装
5.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	台
	3
	
	
	

	19
	030410003001
	导线架设
	1.名称:接地线
2.材质:GJ-35
3.电压等级(kV):10KV
4.工作内容：包含所有辅材等安装
5.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	km
	15
	
	
	

	20
	030410004007
	杆上设备
	1.名称:接地线夹
2.材质:JBB-1
3.电压等级(kV):10KV
4.工作内容：包含所有辅材等安装
5.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	组
	2
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：新立P1#杆350X15m(含改造杆型材料)
	标段：庙山向阳农民还建新村新建临时专用箱变供电工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	21
	030410003002
	导线架设
	1.名称:架空绝缘导线
2.型号、规格:JKLYJ-120
3.工作内容:含所有辅材等安装
4.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m
	6
	
	
	

	22
	030410004008
	杆上设备
	1.名称:户外单相PT
2.材质:10/0.22kV
3.电压等级(kV):10KV
4.工作内容：包含支架等所有辅材等安装
5.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	台
	1
	
	
	

	23
	030408001003
	电力电缆
	1.名称:PT引线
2.型号、规格:JKV-25
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:街码金具上
5.电压等级(kV):10kV
6.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	m
	3
	
	
	

	24
	030410002007
	横担组装
	1.名称:悬式瓷瓶
2.材质:U70BP/146D
3.电压等级(kV):10KV
4.工作内容：包含支架等所有辅材等安装
5.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	组
	12
	
	
	

	25
	030410004010
	杆上设备
	1.名称:直角挂板
2.材质:Z-7
3.电压等级(kV):10KV
4.工作内容：包含所有辅材等安装
5.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	组
	6
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	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	26
	030410004011
	杆上设备
	1.名称:碗头挂板
2.材质:W-7
3.电压等级(kV):10KV
4.工作内容：包含所有辅材等安装
5.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	组
	6
	
	
	

	27
	030410004012
	杆上设备
	1.名称:球头挂板
2.材质:Q-7
3.电压等级(kV):10KV
4.工作内容：包含所有辅材等安装
5.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	组
	6
	
	
	

	28
	030410004013
	杆上设备
	1.名称:接地挂环
2.电压等级(kV):10KV
3.工作内容：包含楔形线夹等所有辅材等安装
4.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	组
	3
	
	
	

	29
	030410002008
	横担组装
	1.名称:带电装卸线夹
2.材质:-120
3.电压等级(kV):10KV
4.工作内容：包含绝缘包裹等所有辅材等安装
5.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	组
	5
	
	
	

	30
	030410004014
	杆上设备
	1.名称:控制断路器控制箱
2.电压等级(kV):10KV
3.工作内容：包含控制线,固定抱箍等所有辅材等安装
4.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	台
	1
	
	
	

	31
	010606008001
	钢梯
	1.名称:爬梯 
2.材质:6m
3.电压等级(kV):10KV
4.工作内容：包含绝缘包裹等所有辅材等安装
5.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	副
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	32
	030410004015
	杆上设备
	1.名称:安普线夹 
2.材质:含标识牌、安全警示牌、防撞警示牌
3.电压等级(kV):10KV
4.工作内容：包含所有辅材等安装
5.其他：满足图纸设计及施工规范要求
	组
	9
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